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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ТОВАРЫ
Претендентов просят заполнить эту форму, подписать ее и вернуть как часть своей заявки вместе с Приложением 2: Форма подачи предложения. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.
	Имя участника торгов:
	Click or tap here to enter text.
	Ссылка на запрос цены:
	Click or tap here to enter text.	Дата: [Выберите дату]



	
	Валюта котировки: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
ИНКОТЕРМС: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

	№ Предмета
	Описание

	Ед. Изм.
	Кол.
	Цена за единицу
	Итоговая цена

	.
	РАЗДЕЛ 1:  ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ФУНДАМЕНТ
	
	
	
	

	1. .
	Бетон C20 — опорные подушки (400×400×400 мм)
6 опор × 0,40 × 0,40 × 0,40 м = 0,384 м³ чистого бетона; объём 0,50 м³ в предложении включает технологический запас
	м³
	0.5
	
	

	2. .
	Арматура диаметром 16 мм для опорных подушек, B500B или сертифицированная арматура равной прочности
Шаг сетки, вязка и защитный слой указываются в конструктивном расчёте и утверждённом чертеже; резка и установка — в п. 1.6.
	кг
	20
	
	

	3. .
	Уплотнённое щебёночное основание (подбетонка)
Всего 3,0 м³ ориентировочно: слой 0,15 м под 6 котлованами (0,324 м³), остальное — для выравнивания и уплотнения под капсулой и вокруг опор согласно проектному чертежу.
	м³
	3
	
	

	4. .
	Стальные анкерные кронштейны и выравнивание 
Крепление капсулы к подушкам
	компл.
	6
	
	

	5. 
	Дренажные материалы (труба / щебёночная канава) Отвод поверхностных вод
	компл.
	1
	
	

	6. 
	Земляные работы, подушки, разметка
Предварительная выемка грунта: 6 × (0,60 × 0,60 × 0,55 м) = 1,188 м³ (около 1,2 м³). В каждом котловане — щебёночное основание 0,15 м и опора C20 0,40 × 0,40 × 0,40 м; включены арматурная сетка 16 мм, опалубка, заливка бетона, уплотнение и вывоз вынутого грунта.
	компл.
	1
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 2:  СТАЛЬНОЙ КАРКАС, ШАССИ И ПРИЦЕП
	
	
	
	

	7. 
	Прямоугольный профиль 120×80×4 мм — продольные балки шасси (11,7 кг/м)
	п.м
	20
	
	

	8. 
	Прямоугольный профиль 80×40×3 мм — поперечные балки (5,4 кг/м)
	п.м
	39
	
	

	9. 
	Сталь для выносных опор / рамы сцепки
Ориентировочно 80 кг; сечение профиля и крепление определяются конструктивным расчётом и утверждённым чертежом.
	кг
	80
	
	

	10. 
	Профиль C100×50×2 оцинк. — вертикальные стойки стен и направляющие (2,4 кг/м)
	п.м
	210
	
	

	11. 
	Рёбра изогнутой кровли 60×40×3 + прогоны (4,0 кг/м)
	п.м
	69
	
	

	12. 
	Фанера основания пола 18 мм T&G (2,98 м²/лист)
	лист
	10
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 3:  НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА (ACP)
	
	
	
	

	13. 
	Alu Glaas-алюминиевая панель 4 мм, белая глянцевая — стены
	м²
	61
	
	

	14. 
	Панель ACP — изогнутая кровля
	м²
	31
	
	

	15. 
	Литые изогнутые угловые панели из стеклопластика (FRP)
	шт.
	4
	
	

	16. 
	Алюминиевые планки, нащельники и отливы
	п.м
	40
	
	

	17. 
	Дышащая мембрана под облицовкой
	м²
	100
	
	

	18. 
	Оцинкованный нижний лист 0,8 мм (днище)
	м²
	28
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 4:  ОКНА И ОСТЕКЛЕНИЕ
	
	
	
	

	19. 
	Алюминиевая раздвижная профильная система (рама + створки)
	м²
	13
	
	

	20. 
	Двухслойный стеклопакет 4-16-4 Low-E
	м²
	17
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 5:  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И МЕМБРАНЫ
	
	
	
	

	21. 
	Минеральная вата 80 мм (негорючая) — стены
	м²
	60
	
	

	22. 
	Минеральная вата 100 мм — кровля
	м²
	30
	
	

	23. 
	XPS 50 мм — пол
	м²
	28
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 6:  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (БАМБУК + ПОЛ)
	
	
	
	

	24. 
	Бамбуковые стеновые панели (минимум 120 см × 60 см)
	м²
	50
	
	

	25. 
	Бамбуковые потолочные панели
	м²
	28
	
	

	26. 
	Деревянная рейка 20×40 (подконструкция панелей)
	п.м
	180
	
	

	27. 
	Ламинированная фанера 15 мм (слой пола)
	лист
	10
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 7:  КНИЖНЫЕ СТЕЛЛАЖИ
	
	
	
	

	28. 
	Плита с меламиновым покрытием 18 мм (полки и вертикальные стойки)
	лист
	16
	
	

	29. 
	Задние панели HDF 6 мм
	лист
	10
	
	

	30. 
	Кромочная лента (ПВХ 2 мм)
	п.м
	165
	
	

	31. 
	Полкодержатели, соединители, фурнитура для крепления к стене
	компл.
	1
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 8:  МЕБЕЛЬ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	
	

	32. 
	Сиденье у окна 
Материал — МДФ, верхняя часть с мягким покрытием. Прочная, износостойкая ткань или равноценный материал
Не менее 18 мм, с мягким покрытием — поролон
Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком
	компл.
	1
	
	

	33. 
	Кресло для чтения (компактное)
Высота сиденья — около 40–45 см
Ширина сиденья — около 45–55 см
Глубина сиденья — около 45–55 см
Грузоподъёмность — не менее 120 кг
Каркас — прочный и долговечный металлический или из твёрдой древесины
Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком
	шт.
	2
	
	

	34. 
	Низкий стол для чтения
Высококачественный МДФ или ламинированный МДФ
Толщина столешницы — не менее 18 мм
Высота стола — около 45–55 см
Размер столешницы — около 80 × 50 см 
Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком
	шт.
	1
	
	

	35. 
	Вешалка-планка с крючками для одежды / сумок
Основной материал	МДФ, ламинированный МДФ или прочная древесина
Количество крючков	Не менее 5–8 шт.
Материал крючков	Металл или прочный пластик
Нагрузка на крючки	Не менее 5 кг на каждый крючок
	шт.
	1
	
	

	36. 
	Приветственная / информационная доска
Основной материал
МДФ, ламинированный МДФ или другой прочный материал
Размер — около 80 × 120 см или
	шт.
	1
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 9:  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
	
	
	
	

	37. 
	Распределительный щит
	шт.
	1
	
	

	38. 
	Кабель ВВГ 2×2,5 мм² (силовые цепи)
	п.м
	120
	
	

	39. 
	Кабель ВВГ 2×1,5 мм² (освещение)
	п.м
	100
	
	

	40. 
	Гофротруба / кабель-канал
	п.м
	80
	
	

	41. 
	Встраиваемые LED-светильники
	шт.
	10
	
	

	42. 
	LED-лента + профиль (подсветка стеллажей)
	п.м
	12
	
	

	43. 
	Розетки 220 В
	шт.
	8
	
	

	44. 
	Точки USB-зарядки (пара)
	шт.
	2
	
	

	45. 
	Выключатели освещения
	шт.
	4
	
	

	46. 
	Точка наружного подключения + питающий кабель
	компл.
	1
	
	

	47. 
	Аварийный светильник
	шт.
	1
	
	

	48. 
	WiFi-роутер + точка передачи данных
	шт.
	1
	
	

	49. 
	Кондиционер (18)
	шт.
	1
	
	

	50. 
	Подключение к основной электросети
	п.м
	30
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 10:  НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ВЫВЕСКИ
	
	
	
	

	51. 
	Входная ступень / порог из деревянного настила
	компл.
	1
	
	

	52. 
	Наружная LED-лента (под козырьком)
	п.м
	10
	
	

	53. 
	Логотип / табличка с названием
	шт.
	1
	
	

	54. 
	Информационная панель (A2, встроенная)
	шт.
	1
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	РАЗДЕЛ 11:  ДОСТАВКА И УСТАНОВКА
	
	
	
	

	55. 
	Транспортировка на утверждённое место в г. Наманган
С погрузкой, защитой, транспортировкой и разгрузкой.
	компл.
	1
	
	

	56. 
	Установка модуля на опоры и крепление
С необходимой грузоподъёмной техникой, выравниванием и креплением.
	компл.
	1
	
	

	57. 
	Подключение наружной линии к модулю и электрические испытания
	компл.
	1
	
	

	58. 
	Окончательный ввод в эксплуатацию, испытания, инструктаж и передача
	компл.
	1
	
	

	59. 
	Вывоз отходов по результатам указанных выше	
	компл.
	1
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	

	
	Общая стоимость товара
	

	
	Прочие сборы (укажите)
	

	
	НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС)
	

	
	Итоговая цена включая другие расходы
	



Соответствие требованиям
	

	Ваши ответы

	
	Да
	Нет
	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста. укажите свое встречное предложение

	Минимальные технические характеристики
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Срок поставки г. Наманган
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Время выполнения поставки 55 дней
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Гарантийные и послепродажные требования 12 месяцев
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Срок действия предложения (60 дней)
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Условия оплаты
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Прочие требования [пожалуйста. уточнить]
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]



Другая информация: 
	Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления:
	 [Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

	Страна / страны происхождения:
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]


	Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я должным образом уполномочен подписать это предложение и обязать компанию, указанную ниже, в случае его принятия.

	Полное название и адрес компании
Название компании 				[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес: 							[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
									[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Номер телефона.:						[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес электронной почты:					[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Подпись уполномоченного лица: 									
Дата:				[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Имя:			[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Функциональная должность уполномоченного
:		[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес электронной почты: 	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]



image1.png
BEL





